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SEYYAR PANCAR BOŞALTMA, TEMİZLEME VE YÜKLEME MAKİNALARI 
İŞLETME, BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İŞİN TANIMI: 

2026-2027 kampanya döneminde Teşekkülümüz tarafından üreticilere sözleşmeli olarak üretimi yaptırılan şeker pancarının kantarda seyyar pancar boşaltma, temizleme ve yükleme makineleri ile boşaltılması, makinelerin bakımı ve kampanya sonunda revizyonunun yapılması işidir.
TANIMLAR: Bu teknik şartnamede geçen;

İdare: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası’nı

Genel Müdürlük: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü,

Fabrika: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasını,

Bölge Şefliği: Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ziraat Bölge Şefliklerini,

Bölge Teknik Elemanı: Ziraat Bölge Şefi, Mühendis, Tekniker ve Teknisyeni

Kantar: Üreticinin sözleşme gereği ürettikleri pancarlarını şirkete teslim ettikleri taşra ve fabrikalardaki alım ve tartı merkezlerini,

Sözleşme: Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesini,

Kampanya: Pancarın üreticiden alınmaya başladığı günden, fabrikada pancar işlemenin                         bittiği güne kadar geçen süreyi, 
Kantar Personeli: Kantarlarda pancar tesellümü ve sevkiyat işlerinde çalıştırılacak tüm personeli,
Yüklenici: İhale uhdesine verilen gerçek veya tüzel kişiyi ifade edecektir.

Operatör: Seyyar Pancar Boşaltma Temizleme ve Yükleme makinası kullanan

Operatör Belgesi: İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış Seyyar Pancar Boşaltma Temizleme ve Yükleme makinası kullanma belgesi

2- İŞİN TARİFİ VE MİKTARI:

    
İhaleye konu olan iş; sözleşme süresince bu teknik şartname ve hükümlerine uygun olarak:

2.1. Kampanya döneminde; çiftçiden tesellüm edilen pancarın seyyar pancar boşaltma  makineleri ile boşaltılması, makinelerin bakımı, onarımı, arıza tamiri ve bunlara bağlı  işlerinin, teknik şartname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda hızlı ve düzenli bir şekilde yapılması,

2.2. Çalışır durumda teslim edilecek pancar boşaltma makinelerinin, sözleşme sonunda teknik şartname esaslarına uygun olarak tamir ve bakımı yapılmış, çalışır durumda fabrika yetkililerine teslim edilmesidir.

2.3. 2026-2027 Kampanya döneminde kantarlarda bulunan boşaltma makinesi sayısı ve cinsi ile boşaltılacak pancar miktarları aşağıdaki gibidir. (± % 20 toleranslı)
	Bölge

Adı
	Kantar

Adı
	Makine

Tipi
	Makine

Adedi
	Makine İle Boşaltılacak

Tahmini Ton

	Merkez
	Banaz
	Elektrikli
	1
	2.000

	Çivril
	Çivril
	Elektrikli
	1
	7.000

	Çivril
	Hadım
	Elektrikli
	1
	13.000

	TOPLAM
	
	
	3
	22.000


3-İŞİN YAPILMASI VE YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

3.1. Seyyar Pancar Boşaltma Temizleme ve Yükleme Makineleri revizyonu (Tamir-Bakım ve Onarım) yapılmış çalışır durumda bir tutanakla İdare yetkilileri tarafından Yükleniciye teslim edilir.

3.2. Seyyar pancar boşaltma, temizleme ve yükleme makineleri  üzerindeki sökülebilir parçaların (Bantlar, Hidrolik yağı, Tekerler, Elektrik/Dizel Motorları, Hidrolik Motor, pompalar ve enerji kabloları vb.) Kampanya iş başlangıcı iş bitiminde ve revizyon döneminde fabrika ziraat aletleri atölyesine, bölge ambarlarına ve kantarlara nakliye ve yerine bırakma montaj-demontaj işleri yüklenici firma tarafından yapılacak olup ilgili bölge şefliği bölge teknik elemanı, yüklenici ve ziraat aletleri atölye postabaşısı ile tutanak tutularak teslim alınıp teslim edilecektir. Eksik olan malzemeler tutanaklarda ilgili bölge şefliği bölge teknik elemanı tarafından belirtilerek bedeli yüklenici firma tarafından ödenecektir. Malzemesi eksik olan makine teslim alınmayacaktır.
3.3. Seyyar Pancar Boşaltma Temizleme ve Yükleme Makinesinin pancar tesellüm ve naklinin başlangıcından bitimine kadar tesellüm programına uygun olarak kesintisiz çalışması esastır. Yükleniciler işbaşı yapacakları tarihten en az 10 gün öncesinden evraklarını tamamlamış ve fabrika personel servisinden yazıları çıkartılmış olarak işbaşı yaptırılabilecektir. Yükleniciler, evraklarını tam ve eksiksiz olarak teslim edeceklerdir. Yüklenici her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgeli en az 2 (iki) adet personeli ve gerekli ekipmanı temin ederek, işleri aksatmayacak şekilde devamlı hazır bulunduracaktır. Yüklenici çalıştıracağı işçilerin işten ayrılmalarında ayrılan işçilerin yerine aynı nitelikleri ve yeterliliği haiz ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgeli yeni işçi çalıştıracaktır. Seyyar pancar boşaltma makinesinin elektrik sisteminde meydana gelebilecek problemlerin çözümünde yetkili ve ehliyetli personel çalıştırılacaktır.

3.4. Yüklenici operatörlerin soyunup giyinmesi, yemek yiyebilmesi ve makinelerin tamir bakımında kullanacağı alet ve ekipmanlarını koyacağı bir karavan bulundurması iş gereği uygun olacaktır. Operatör kabininde yemek pişirilmesi veya yemek yenmesi kesinlikle yasaktır. Seyyar pancar boşaltma temizleme ve yükleme makinelerinde ısınmak için kullanılacak cihazların TSE belgesi bulunmalıdır.
3.5. Seyyar Pancar Boşaltma Makinesinin kampanya döneminde işletilmesi esnasında gerekli olan her türlü girdi (iş gücü, yedek parça, gres yağı, dişli kutusu yağı, elektrik enerjisi, motorin, hidrolik yağ vb.) Yükleniciye aittir. Ancak; yağ seviyesi tamamlanmış olarak teslim edilen makinenin hidrolik sistemindeki yağın operatörün tedbirsizliği, ihmali veya herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen boşalması durumunda ilave edilecek yağ İdare tarafından temin edilir ve bedeli Yükleniciden tahsil edilir. Seyyar Pancar Boşaltma Makinesinde bulunan elektrik/dizel motorlarının; kampanya döneminde makinenin işletilmesi esnasında her türlü tamiri Yüklenici tarafından, İdareye teslimi öncesi revizyonda ise İdare tarafından yaptırılır. Seyyar pancar boşaltma makinelerinin enerji besleme kabloları yüklenici tarafından özenle korunarak güvenliği sağlanacaktır. Kimsenin üzerinden araçla vs. geçmesine yüklenici elemanları tarafından müsaade edilmeyecektir. İş güvenliği için gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır.
3.6. Elektrik tahrikli Seyyar Pancar Boşaltma temizleme ve Yükleme Makinelerinin sarf ettiği enerji miktarı; makine üzerinde bulunan sayaçtan okunarak tespit edilir ve bedeli, TEDAŞ'ın sanayi için tespit ettiği cari satış fiyatından fatura karşılığı tahsil edilir. Elektrik sarfiyatının sayaç ile tespit edilemediği hallerde (sayacın arızalanması vb. gibi nedenlerle) 1 ton pancarı boşaltmak için 0,4 kWh elektrik enerjisi sarf edildiği kabul edilerek hesaplama yapılır.

3.7. Seyyar pancar boşaltma, temizleme ve yükleme makinelerinin yer değiştirilmesi esnasında İş Sağlığı ve Güvenliği’ne dikkat edilerek, makine altına dökülen toprakların, pancardan ayrılarak idarenin göstereceği yere taşınması ve boşaltma esnasında makinanın etrafına dökülen pancarların toplanması işi yüklenici tarafından yapılacaktır.

3.8. Kampanya ve revizyon döneminde personelin yemek ve yol masrafı yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3.9. İş emniyeti açısından gerekli olan koruyucu-güvenlik malzemeleri yüklenici tarafından temin edilecektir.

3.10. Personelin tanınması için resimli yaka kartı yüklenici tarafından yaptırılıp, devamlı takılmaları sağlanacaktır. 
3.11. Yüklenici 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi çalıştıracaktır.

3.12. Herhangi bir sebepten dolayı meydana gelebilecek her türlü kazalardan Yüklenici sorumludur. Sözleşme konusu olan işin ifası sırasında gerek teşekkülümüze gerekse üçüncü şahısların vasıtalarına, mal ve tesislerine veya canlarına, Yüklenicinin personeli veya vasıtaları tarafından verilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu ve muhatap yüklenici olacaktır.

3.13. Yüklenici herhangi bir ihtara ve ikaza gerek kalmadan iş güvenliğini sağlamak amacıyla teşekkülümüzün iş güvenliği önlemlerine uyacak ve iş mevzuatında ön görülen tüm emniyet tedbirleriyle çalıştırdığı kişilerin sağlık ve güvenliğini korumak üzere zamanında gereken her türlü sıhhi, teknik ve benzeri önlemleri alacaktır. Bu konularla ilgili olarak fabrikamızın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.14. İdarenin belirlediği çalışma prensiplerine uymayan, disiplinsiz davranışlarda bulunan, 4857 sayılı iş kanunu ve iş hayatıyla ilgili tüm kanunlar, kararnameler ve yönetmeliklerde yazılı hususlara uymayan yüklenici elemanlarının uyarılması ve gerektiğinde değiştirilmesi yükleniciden istenir. Yüklenici gereğini derhal yapmak zorundadır. 
3.15. Yüklenicinin kampanya veya revizyon döneminde herhangi bir sorunu giderememesi durumunda teknik yardım istemesi ve İdarenin uygun görmesi halinde, görevlendirilecek personelin statüsü gereği almakta olduğu aylık veya ücretin bir günlük giydirilmiş tutarı ile 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre kendisine ödenmesi gereken harcırahın bir günlük tutarı, yolda geçecek süreler dahil görevli bulunduğu her gün için Yükleniciden fatura karşılığı alınır.

3.16. Seyyar pancar boşaltma temizleme ve yükleme makinesinin günlük çalışma saatleri ve süresi pancar tesellüm ve sevk programına uygun olarak idare yetkililerince tespit edilir ve uygulanmak üzere yüklenici yetkilisine bildirilir. Yüklenici tespit edilen bu çalışma saat ve sürelerine uymak zorundadır.
3.17. Yüklenici, seyyar pancar boşaltma temizleme ve yükleme makinesi üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapamaz.

3.18. Seyyar pancar boşaltma temizleme ve yükleme makinesi arızalarının en kısa sürede giderilip makinenin çalıştırılması esastır.
3.19. İşe başlama ile birlikte yüklenici, her bir kantarda “Alt işveren Vekili” olarak belirlediği temsilcisinin kimlik bilgileri ile yetki ve sorumluluklarını bildiren bir yazıyı idareye verecektir.
4. SEYYAR PANCAR BOŞALTMA, TEMİZLEME VE YÜKLEME MAKİNALARI İŞLETME KURALLARI

4.1. Bakım ve Kontroller
Günlük - Haftalık bakım ve kontrollerde yapılacak hususlar:

1) Günlük - haftalık bakım ve kontroller yapılmadan makine kesinlikle çalıştırılmayacaktır.

2) Makinedeki çamur ve topraklar temizlenecek, önemli ünitelerin bağlantıları kontrol edilecektir.

3) Hidrolik sistemin deposundaki yağ seviyesi kontrol edilecek, gerektiğinde ölçü çubuğu ve gözetleme camı üzerinde gösterilen seviyeye kadar yağ doldurulacaktır.

4) Zincirlerin esneme durumu kontrol edilecektir.

5) Hidrolik sisteme hava emilip emilmediği kontrol edilecektir.

6) Silo bandı ve toprak bandının şasi kenarlarına göre simetrik olup olmadığı kontrol edilecek, gerektiğinde ayarlanacaktır.

7) Taşıyıcı tekerleklerin hava basıncı kontrol edilecektir.

8) Toprak ayırıcı ünitenin diskleri kontrol edilecek, gerekli emniyet tedbirleri alınarak toprağı temizlenecektir. Temizlik işleri yapılırken toprak ayırıcı ve bantlar kesinlikle durdurulacaktır.
9) Zincir gergi makaraları yağlanacaktır.

10)  Operatör kabinindeki arıza kesme mekanizması kontrol edilecektir. 

11)  Aydınlatma sistemi, kontrol cihazları, uyarı cihazları ve frenler kontrol edilecektir.

12)  Makine üzerindeki her türlü koruyucu muhafazaların yerinde olup olmadığı, montesinin gerektiği gibi yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. 

13)  Zincirler her gün yağlanacaktır.

14)  Toprak ayırıcının dişlileri ve zincirleri yağ banyosu içinde çalışmaktadır. Yağ seviyesi kontrol edilecek, gerekiyorsa SAE 90 ile tamamlanacaktır.

15)  Bütün gresörlükler her hafta gres yağı ile yağlanacaktır.

16)  Makinenin hidrolik sisteminde kullanılan yağ daima temiz olacaktır. EMF tipi makineler için HD 46, Rus tipi makineler için SAE 30 hidrolik yağ kullanılacaktır.

17)  Dişli kutularının yağ seviyeleri her hafta kontrol edilecek, gerekiyorsa SAE 90 ile tamamlanacaktır.

18)  Hidrolik sistem tarafından kumanda edilen: bunker kapağının açılıp kapanması, alanın kaldırılıp indirilmesi, bunker bandı ile meyilli konveyör ve toprak bandının döndürülmesi, silo bumunun sağ-sol ve yukarı aşağı hareketi düzenli olarak kontrol edilecektir.

19)  Hidrolik boru ve hortumlar ile bağlantı yerleri kontrol edilecektir.

20)  Yağlama işlemi makine durdurularak yapılacaktır. Fakat hareket halinde yağlama yapılması zorunluluğu bulunan hallerde uzun ağızlı özel el yağdanlıkları kullanılacaktır.

21)  Elektrik tahrikli makinenin elektrik aksamının bakım ve kontrolleri yetkili elektrikçilere yaptırılacaktır.

22)  Elektrikli Seyyar Pancar Boşaltma Makinesini besleyen ana kablonun nötr ucu topraklama ucu olarak kesinlikle kullanılmayacak, ayrıca bir toprak hattı bulunmuyorsa çalıştırılmayacaktır.

4.2. Seyyar Pancar Boşaltma Temizleme ve Yükleme Makinalarının Kampanya Sonu Bakımında Dikkat Edilecek Hususlar
· Toprak ayırıcıların, konveyörlerin ve makinanın diğer bütün aksamlarının su ile yıkanarak çamur ve diğer atıklardan temizlenmesi,

· Makinanın olabildiğince düzgün bir zeminde takoza alınarak lastiklerinin sökülerek uygun bir yerde muhafaza edilmesi,

· Silo bandının ve toprak bandının sökülerek ambarda muhafaza edilmesi,

· Traktörün arka kısmında bulunan hidrolik hortumların sökülerek kör tapa takılması,

· Hidrolik silindirlerin dışarıda kalan piston kısımları, teker dümenleme rotları ve bijonların gres yağı ile yağlandıktan sonra en azından bir naylonla sarılarak korozyona karşı korunması,

· Bütün konveyör zincirlerinin kullanılmış motor yağı ile dişlilerin ise gres yağı ile yağlanması,

· Bulunduğu yer itibariyle çalınma tehlikesi olan yerlerde şaftlar, kablolar, hidrolik boru ve hortumların sökülerek ambarda muhafaza edilmesi,

· Silo bomunu sağa-sola çeviren hidrolik motor ile toprak bandı hidrolik motorunun sökülüp temizlendikten sonra ambarda muhafaza edilmesi,

· Yukarıda anlatılan bakımlar yapılırken ise gerekli olan yedek parçaların tarım aletleri postabaşısı nezaretinde tespit edilmesi.

4.3 .Makinenin Kullanılması

Her makine en az iki operatör belgeli personel ile çalıştırılacaktır. Operatörler dönüşümlü olarak makineyi kullanacak olup operatörlerden birisi kabinde iken diğeri mutlaka aşağıda makine yanında olacaktır. Operatörler; gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, makinenin işletilmesi, bakım ve revizyon işlerinin yapılmasından sorumludur.
4.3.1. Kabindeki Operatörün Görevleri

1) Makineyi kullanırken; araçların alana girmesi, alan üzerinde durması, boşaltılması ve alandan çıkması sırasında, sürücülerin doğru hareket etmesi için ışıklı ve sesli işaretlerle trafiği idare etmek. 

2) Trafiği idare etmek için;

Bir kısa sesli uyarı: Alana araç girişi

İki kısa sesli uyarı
: Alandan araç çıkışı

Uzun sesli uyarı 
: Tehlike sinyallerini kullanmak.

3) Boşaltma işlerinin emniyetli olarak yapılması için yerde makine yanında bulunan operatörle sürekli olarak iletişim halinde bulunacaktır.

4) Yerde makine yanında görevli bulunan operatör olmadan makine çalıştırılmayacaktır.

5) Makine çalışırken kabinden ayrılmayacaktır.

6) Görevli operatörlerin haricinde hiç kimsenin makineyi kullanmasına müsaade etmeyecektir.

7) Yerde makine yanında bulunan operatörden onay almadan boşaltma işlemine başlamayacaktır.

8) Boşaltma işlemi sonunda bunker kapağını yerde bulunan operatörden işaret almadan kapatmayacaktır.

9) Görüş şartlarının, iş güvenliği zaafa uğratacak derecede yetersiz olduğu duman, sabah ve akşam alaca karanlığında ve az ışıkta makineyi çalıştırmayacaktır.

10)  Bunkeri açacak, araç alana girdiği sırada tuzakları vaktinde çıkaracak, boşaltılmış araçların alandan çıkmasına müsaade edecektir, 

11)  Boşaltılan araçlara, toprak bandı vasıtasıyla artıkları boşaltacaktır,

12)  Makine hareket ederken siloların düzgünlüğünü sağlayacak ve gerekli manevralar için dümenleme tertibatını yönetecektir.

13)  Makinenin teknik vasıflarına uymayan, ölçüleri ve ağırlığı uygun olmayan (Örneğin ön veya arka kepçe monte edilmiş araçlar gibi) ve içinde yabancı cisimler bulunan araçlar boşaltılmayacaktır.

14)  Damperli araçların, makine üzerinde kendi damperini kaldırarak boşaltma yapmasına müsaade edilmeyecektir.

15)  Tuzaklar arızalı olduğunda makine çalıştırılmayacaktır.

16)  Araç sürücüsü kabininde olmadığı zaman tuzaklar indirilmeyecektir.

17)  Kazaları önleme tedbirlerine araç sürücülerinin de uymasını sağlayacaktır. 

18)  Konveyörlerin üzerine işle ilgisi olmayan şeylerin düşmesi ve personel için bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda, makinenin çalışmasını operatör kabinindeki arıza kesme mekanizması yardımıyla derhal durdurulacaktır. 

19)  Makinenin tüm arızaları giderilmeden kesinlikle çalışmaya başlanmayacaktır.

20)  Elektrik tahrikli makinenin elektrik aksamındaki arızaları yetkililere bildirilecektir.

21)  Elektrik tahrikli makinelerin termik atma sebebi giderilmeden çalışılmayacaktır.

22)  Makine, çalışma saati sonunda alan ve şasisi kaldırılmış olduğu pozisyonda bırakılmayacaktır.

4.3.2. Yerdeki Operatörün Görevleri

1) Makine çevresindeki düzenin ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu olup makine çalışırken çalışma yerinden ayrılmayacaktır.

2) Operatör kabininde bulunmayacaktır.

3) Makine çalışırken tamir - bakım işleri yapmayacaktır.

4) Makine çalışırken toprak ayırıcı ve konveyörlerin üzerinde bulunmayacaktır.

5) Devrilen alan kaldırıldığında, alan üzerinde ve araçların basamak ve karoserinde bulunmayacaktır.

6) Boşaltılacak araçların kontrollü olarak alana çıkmalarını sağlayacaktır.

7) Traktör sürücüleri tarafından traktörün ön dingiline takılan emniyet kancasının takılıp takılmadığını kontrol edecek,

8) Boşaltma işlemi başlamadan makine üzerinde ve emniyet şeridi içinde araç sürücüleri de dâhil hiç kimsenin olmamasını sağlayacaktır.

9) Tüm kontrolleri yaptıktan sonra kabindeki operatöre boşaltma işleminin başlatılması için işaret verecektir,

10) Boşaltma işlemi sırasında makine yakınına gelen meraklı kişilerin emniyet şeridi dışında bulunmalarını sağlayacaktır.

11) Boşaltılan araç indikten sonra kabinde bulunan operatöre bunker kapağını indirmesi için işaret verecek,

12) Makinenin hareket ettirilmesinde kabindeki operatöre yardımcı olacak, hareket sırasında silo bomu ile şasinin durumunu takip edecektir,

5- SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNESİNİN KULLANIMINDA ALINMASI GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ

1) Makinenin etrafına makineden 5 metre uzaklıkta emniyet şeridi çekilecektir. Emniyet şeridi uygulamasında gerektiğinde metal bariyerler yaptırılarak kullanılacaktır.

2) Makinenin aydınlatma sistemi, kabinden en uzak çalışma alanını aydınlatacak şekilde düzenlenmelidir.

3) Boşaltılacak araçlar yerdeki operatörün kontrolünde alana çıkacaklardır. 

4) Traktör sürücüleri alana çıktıktan sonra araçlarını ve aracın motorunu durduracaklar, araç viteste olduğu durumda el freni ile aracı tespit edecek, traktörün ön dingiline emniyet kancasına takacak, aracın arka kapağını açtıktan sonra emniyet şeridinin dışına çıkacaklardır. Bu işlemlerin yapılması mutlaka yerde bulunan operatör tarafından kontrol edilecek ve yapılması sağlanacaktır. 

5) Kamyon sürücüleri ise alana çıktıktan sonra emniyet kancasını takma işlemi dışındaki traktör sürücülerinin yaptığı diğer tüm işlemleri yapacaktır. Yine aynı yapılan işlemler yerde bulunan operatör tarafından kontrol edilecek ve yapılması sağlanacaktır. 

6) Boşaltma işlemi yerdeki bulunan operatörün başlama işaretiyle kabindeki operatör tarafından başlatılacaktır. 

7) Makine çalışırken görevli olmayan personelin emniyet şeridinin içine girmesine izin verilmeyecektir.

8) Pancar boşaltmaya gelen araçların kasaları içinde pancardan başka hiçbir cisim bulunmamasına dikkat edilecektir.

9) Araçların kasalarına daha fazla pancar yüklemek için ilave edilen tahta vs. parçaların kasaya sabit bir şekilde bağlı olmasına dikkat edilecektir.

10) Makine çalışırken kabindeki ve yerdeki operatör yerlerinden ayrılmayacaklardır.

11) Gerekli emniyet tedbirleri alınmadan devirme alanın altına girilmeyecek ve operatörden izin almadan dağılan pancarlar toplanmayacaktır (Dağılan pancarlar makine çalışmadığı zaman ve operatörün izin vermesi üzerine toplanabilir).

12) Makine çalışırken devrilen alanın altında ve üstünde, silo bomu, toprak bandı, boşaltılan aracın kasasında ve yan basamağında kimsenin bulunmamasına dikkat edilecektir.

13) Herhangi bir tehlike meydana geldiğinde operatör kabinindeki arıza kesme mekanizması ile tüm sistem durdurulacaktır.

14) Operatör kabinindeki ışıklı ve sesli uyarı cihazları gerekli zamanlarda mutlaka kullanılacaktır.

15) Makine çevresinde pancar taşıyan araçların tamir ve bakımına izin verilmeyecektir.

16) Makinenin uygun yerlerinde Genel Müdürlüğümüzce belirlenen ikaz levhalarının noksansız bulundurulması sağlanacaktır. 
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6- SEYYAR PANCAR BOŞALTMA TEMİZLEME VE YÜKLEME MAKİNALARININ REVİZYONU:

a. Revizyon işi bu işten anlayan Seyyar Pancar Boşaltma Temizleme ve Yükleme makinaları Operatör belgeli yeterli miktarda elemanla yapılacaktır.
b. Revizyon Ziraat Atölyesi tarafından denetlenecek ve idarenin vereceği talimatlar doğrultusunda devam edecektir.
c. Yüklenici, Seyyar Pancar Boşaltma Temizleme ve Yükleme Makinesi üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapamaz.
d. Revizyon için makinede kullanılacak malzeme idare tarafından verilecek, işçilik ve her türlü takım-avadanlık (anahtar, kaynak makinesi ve elektrot, flex makinesi ve taşı, oksijen tüpü vb.) ile vinç yüklenici tarafından temin edilecektir.
e.  Revizyon döneminde bir kampanya dönemi daha çalışabileceği düşünülen; konveyör bantları ile zincirleri bir tutanakla İdarece tespit edilir. Tutanakla tespit edilen bu parçaların kampanya döneminde arızalanarak kullanılamaz hale gelmesi durumunda ise değiştirilmek üzere İdarece Yükleniciye yenileri verilir ve bedelleri İdarece karşılanır.
f. Makinelerin revizyonu 31.05.2027 tarihine kadar bitirilmiş olacaktır. Revizyon işleri biten Seyyar Pancar Boşaltma Temizleme ve Yükleme makinaları yüklenici tarafından çalıştırılıp Ziraat Atölyesi Ustaları tarafından kontrol edilecek ve revizyon işlemi tamamlanmışsa makina bir tutanakla ilgili bölgenin bölge şefi veya mühendisi, ziraat atölyesi postabaşı veya yardımcısının imzası olacaktır.
7.  DİĞER HUSUSLAR
Her ayın sonunda Seyyar Pancar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme Makinalarında boşaltılan pancarın toplam miktarı hesaplandıktan sonra Ziraat birimince idareye not yazılarak ara ödemeler yapılacaktır. Kampanya sonunda kati iş bitimi yapılacaktır.
Ziraat biriminin istediği ve şartnamede belirtilen işlerin aksatıldığı andan itibaren ve Seyyar Pancar Boşaltma Temizleme ve Yükleme Makinalarında, makineyi çalıştıranların ihmali yüzünden verilen arızadan dolayı, oluşan zarar Yüklenicinin hak edişinden kesilecektir.

 Yüklenici tarafından boşaltılacak pancar, Genel Müdürlükçe verilen günlük pancar işleme kapasitesini aksatması durumunda, idarece tespit edilen fabrikanın uğrayacağı zararı Yüklenici ödeyecektir.

8. İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE YÜKLENİCİDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GEREĞİ İSTENECEK BELGELER

1- Ağır ve tehlikeli, işlerde çalışan işçilerin Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği ekinde verilen formata uygun sağlık raporları. ( 4857 İK Md. 85-86 Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Mad. 5)

2- Gece çalışacaklar için gece çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık raporları. (4857 İK Md. 69)

3- Gürültülü işlerde çalışanların kulak odyogramları. 

4- Tozlu işlerde çalışanların akciğer filmleri, Solunum fonksiyon testleri 

5- Metal işlerinde paslı malzemelerle yapılan işlerde çalışanların tetanos kayıtları. 

6- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Eğitim Aldıklarına Dair Belgeleri (4857 İK Md. 77… Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)

7- Çalışma talimatları. (İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği)

8- İş makinesi kullananların operatör belgesi/ trafiğe de çıkıyorlar ise G sınıfı sürücü belgesi. (Karayolları Trafik Kanunu Madde 80)

9- Kişisel koruyucuların verildiğine ve işyerinde kullanacaklarına dair zimmet belgeleri.

( Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik)

10-Yüklenici çalıştırdığı personelin standartlara uygun kişisel koruyucu malzemelerini (çizme, eldiven, iş ayakkabısı, yağmurluk, baret, toz maskesi vs.) temin etmekle yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği konularında İdare’nin talimatlarına uyacak, İdare’nin İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı ile istişareli olarak çalışacaktır. İş sağlığı ve güvenliğine uymayan durumlarda, Yüklenici İdare’nin talimatlarına uyacak ve derhal düzeltme yoluna gidecektir. Aksi takdirde sorumluluk Yüklenici’ ye aittir.
YÜKLENİCİ FİRMA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATI   

EK:1

A) AMAÇ:

Yüklenici Firmaların ihata sınırlarımız içerisinde yaptığı bütün çalışmalarda tehlikelerin ve uyulması gereken İSG kurallarının belirlenmesidir.

B) TANIMLAR:

Yüklenici: Nihai sözleşmeyi imzalayıp işi tamamlamakla mükellef firma / tüzel kişilik

İşyeri: T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası ve bağlı bölge şeflikleri

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği

C) YÜKLENİCİ FİRMALARIN ALACAĞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ:

1- Bu talimatname hükümlerinin kolayca uygulanabilmesi ve iletişimin sağlıklı kurulabilmesi için, Yüklenici Firma, işe başlamadan önce bu konuların muhatabı olan sorumlusunu veya sorumlularını yazılı olarak İşyeri yetkililerine bildirecektir. Bu sorumlu(lar) sürekli olarak İşyeri sahasında Yüklenici Firma personelinin başında bulunacak ve İşyeri kısım ustası/ustabaşı/şefi/mühendisi/amiri(müdürü) ile İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin uyarı ve önerilerini dikkate alacak ve uygulayacaktır.

2- Yüklenici Firma tarafından çalıştırılmak ve kullanılmak üzere İşyerine getirilecek her türlü iş makinesi, alet, cihaz ve donanım; İSG konusunda yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere uygun olacak, gerekli kontrol ve bakımlarının yapıldığı ve kullanımında sakınca olmadığı konusunda yetkili birimlerce verilmiş yasal belgeler istendiğinde İşyeri yetkililerine gösterilecektir. Söz konusu donanımlardan standartlara uygun olmayanlar İşyeri içine sokulmayacaktır. Bu donanımları kullanmak için yasal olarak kullanıcı belgesi (ehliyet, sertifika vb.) gerekiyorsa; Yüklenici Firma söz konusu belgeleri ibraz etmek zorundadır.

3- Yüklenici Firma, çalıştıracağı personeline işin gereği olarak kullanması gereken kişisel koruyucu donanımları vermek (şartnamelerde aksi belirtilmemişse) ve kullanılmasını sağlamak zorundadır. Bu kişisel koruyucu donanımlar yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere ve standartlara uygun olacaktır. Söz konusu donanımlardan standartlara uygun olmayanlar İşyeri içine sokulmayacaktır. Yüklenici Firma uygun kişisel koruyucu donanım bulamıyorsa, İşyeri tarafından bu malzemeler verilir ve bedeli hak edişten kesilir.

4-İşyeri içinde ve operasyon sahasında, gerek yasal olarak öngörülen ve gerekse de İşyeri tarafından uygulamaya konulmuş İSG kurallarına ve davranışlarına Yüklenici Firma çalışanları da uymak zorundadır. Aksi durumda gerekli önlemler alınıncaya kadar İşyeri yetkilileri tarafından iş durdurulabilir.

5- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü bulunan işleri yapan Yüklenici, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştıracak ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden hizmet alacaktır. Yüklenici tarafından çalıştırılan veya hizmet alınan İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) veya İSG yetkilileri ile irtibatlı olarak çalışacaktır.
6-Yüklenici işe başlamadan önce çalıştıracağı personeli İşyerine bildirecektir. Çalıştıracağı personele yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini verecek/verdirecek; sağlık gözetimlerini ve muayenelerini yapacak/yaptıracak ve bunu belgeleyecektir. Eğitim almayan ve sağlık kontrollerinden geçmeyen personel çalıştırılmayacaktır.
C.1) İş Kazası durumunda uyulması gereken kurallar:

C.1.1) Maddi hasarlı iş Kazasında;

O bölgede çalışma durdurulacak ve derhal görgü tanıkları veya Yüklenici Firmanın iletişimden sorumlu yetkilisi tarafından, İşyerinde yapılan işin yetkilisi/sorumlusu ile İş Güvenliği Uzmanına, olay ile ilgili haber verilecektir. İşyeri yetkilileri kaza ile ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra çalışma tekrar başlayacaktır. 

C.1.2) İş Kazası;

O bölgede çalışma durdurulacak ve derhal görgü tanıkları veya Yüklenici Firmanın iletişimden sorumlu yetkilisi tarafından, İşyerinde yapılan işin yetkilisi/sorumlusu ile İş Güvenliği Uzmanına ve işyeri hekimine veya sağlık görevlilerine, olay ile ilgili haber verilecektir. 

112 acil servise veya sağlık kuruluşlarına haber verilecektir. Kaza geçirmiş çalışana ilk yardım sertifikası olanlar yardım edecek, sertifikası olmayanlar/ehil olmayanlar kesinlikle el sürmeyecektir. İlgili sağlık personelinin gelmesi beklenecektir. Kazalıya ilk müdahaleyi İşyeri Hekimliği personeli, acil servis veya sağlık kuruluşunun yetkili sağlık personeli yapacaktır. İşyeri yetkilileri kaza ile ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra çalışma tekrar başlayacaktır.

D) İŞYERİ ÇALIŞMA ALANLARI İÇİNDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN UYULMASI GEREKEN İSG KURALLARI

1- İlgililerin/İşyeri yetkililerin haberi olmadan kendi çalışma bölgesi dışında bulunmak ve dolaşmak kesinlikle yasaktır.

2- Operasyon sahasında baretsiz çalışmak ve baretsiz dolaşmak yasaktır.

3- İşyeri yetkililerinden izin almadan hava tüplü maskeler ve bağlı donanımları kullanması yasaktır.

4- Koruma mekanizmaları veya donanımları olmayan iş araç ve gereçleri ile çalışmak yasaktır.

5- Resmi veya Yetkili Makamlarca bakım – onarım kontrol yapılmamış her türlü yükleme, istifleme, kaldırma, delme, taşlama, kaynak, çekme, kazıma vb. amaçlı iş makinelerini kullanmak yasaktır.

6- Üzerinde hangi Yüklenici Firmaya ait olduğuna dair etiket, işaret veya belirtici bir alamet olmayan her türlü makine ve donanımın İşyeri içinde veya İşyerine ait işlerde kullanılması yasaktır.

7- Kaldırma, yükleme ve istifleme makineleri mutlaka yetkili operatörler tarafından kullanılacaktır.

8- Kaldırma, yükleme ve istifleme makineleri mutlaka yetkili işaretçiler tarafından yönlendirilecektir.

9- Kaldırma sapanları, zincirleri veya halatları, köşe destekleri, mapalar ve kaldırma traversleri standartlara uygun olacaktır. Üzerlerinde ait olduğu standartları gösteren numaraları, renkleri veya kaldırma kapasitesi gibi bilgiler okunabilir durumda olacaktır. Yıpranmış, paslanmış veya bilgileri okunamaz duruma gelmiş bu malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır.

10- Sapanları birbirine düğümleyerek kaldırma işlemi yapmak yasaktır.

11- Sapanlar ancak uygun birleştirme aparatları kullanılarak birleştirilebilir.

12- Keskin kenarlı ve ince malzemeler kaldırırken mutlaka köşe destekleri kullanılacaktır.

13- Basınçlı tüpler (LPG ve diğer)  yalnızca tüp taşımada kullanılan arabalar ile taşınacaktır.

14- Basınçlı tüpler mutlaka çalışma alanından dışarıda, tüpler için ayrılmış bölümde dik olarak ve zincirle bağlanmış şekilde tutulacaktır.

15- Basınçlı tüplerin göstergeleri sağlam ve çalışır durumda olacaktır.

16- Basınçlı tüplerin taşındığı araçta, tüpleri sabitleyen zincirler mevcut ve sürekli takılı olacaktır.

17- Bütün basınçlı tüplerde emniyet ventili sağlam ve çalışır olacaktır.

18- Basınçlı tüplere ait hortumlar yıpranmış, eklenmiş vb. şekilde olmayacaktır.

19- Boş veya dolu olsun, basınçlı tüpleri yerde yatık olarak bırakmak yasaktır.

20- Göz ve yüz koruyucusu olmadan kaynak, kesme ve taşlama yapmak yasaktır.

21- Solunum koruyucusu olmadan kaynak, kesme ve taşlama yapmak yasaktır.

22- Koruyucu eldiven olmadan kaynak, kesme ve taşlama yapmak yasaktır.

23- Özel iş kıyafeti olmadan kaynak, kesme ve taşlama yapmak yasaktır.

24- Kesme, taşlama ve kaynak sırasında sigara içilmesi yasaktır.

25- Kaynak ve taşlama makinelerinin kabloları yerlerde gelişi güzel bulunmayacaktır.

26- Kaynak, kesme veya taşlama sırasında, kablo ve hortumlar alev ve kıvılcımların önünde veya altında kalmayacak, aksine daima arka planda kalacaktır.

27- Kaynak ve taşlama makinelerinin kabloları yırtık, ekli vb. şekilde yıpranmış olmayacaktır.

28- Kaynak ve taşlama makinelerinin fiş ve prizleri sağlam ve standartlara uygun olacaktır.

29- Kaynak ve taşlama makinelerinin kabloları ancak standart malzemeler kullanılarak uzatılabilir.

30- TS, TSE, EN ve CE işaretleri taşımayan kişisel koruyucu malzemeleri kullanmak yasaktır.

31- İş elbiselerinde Yüklenici firmaya ait yazı, logo vb. bilgiler yazılmış ve okunaklı olacaktır.

32- Kullanılmayan veya kullanım sırası daha sonra olan malzemeler ortalık yerde bırakılmayacaktır.

33- İşi biten malzeme veya donanım ortalık yerde bırakılmayacaktır.

34- Çalışma sahası çevresine konmuş olan işaretler, bilgi ve uyarı tabelalarının yerleri kesinlikle değiştirilmeyecek ve bu uyarı levhalarına harfiyen riayet edilecektir.

35- Acil durumlarda panik yapılmadan, İşyeri tarafından hazırlanmış işaret ve işaretçilere uyarak çalışma alanı terk edilecektir.

36- Ekranlı çalışmalarda mevzuat kurallarına uyulacak, gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

37- Kapalı alanlarda ve mevzuatta belirtilen yerlerde kesinlikle sigara içilmeyecektir.

38- Gıda ve temizlik işlerinde çalışan personel, mevzuattaki İSG ile ilgili sorumluluklarının yanı sıra gıda ve temizlik işleri için çıkarılmış mevzuata uymak zorundadır. (Hijyen Eğitimi, Portör Muayenesi vb.)

39- İnşaat işlerini yürüten personelin “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” ve mevzuattaki diğer hükümler ile İşyerince çıkarılmış talimat, prosedür, vb. hükümlerine uymak zorundadır.

E) SORUMLULAR

Yüklenici Firma personeli veya ona bağlı Taşeronun sahibi ve personeli, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili Bakanlık, Genel Müdürlük veya başka bir Resmi Birim tarafından çıkartılmış bulunan ve yürürlükte bulunan Yasal Düzenlemelere ve bu “Yüklenici Firma İSG Talimatı” hükümlerine uymakla yükümlüdür. Bu talimatın uygulamasından, Yüklenici Firma işini yürütecek olan çalışanlar, vardiya sorumlusu, kısım ustası, kısım şefi/mühendisi/vardiya amiri ile İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi başta olmak üzere Kısım Müdürü/Amiri ve Fabrika Müdürü tarafından görevlendirilen personel sorumludur.

F) DİĞER HUSUSLAR

                                                                                                                                                               1- Fabrikamız tarafından, İSG hakkında çıkarılan bütün talimatlar, prosedürler, izinler/formlar, raporlar vb. bu talimatla beraber değerlendirilip tüm çalışmalarda dikkate alınmak ve uyulmak zorundadır.
2- Bu şartname, “İdari ve Teknik Şartnamelerin eki niteliğinde olup belirtilen hususlara uyulmadığı takdirde sözleşmede belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.
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