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MOTORİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EVSAF:
1.1. Motorin fiziksel ve kimyasal özellikleri TÜPRAŞ tarafından belirlenen değerler içerisinde olacaktır.
1.2. Miktarı 12000 litre (onikibin litre) olacaktır.
2. MUAYENE VE TESELLÜM:
2.1. Teslim edilecek Motorinin analizleri Teşekkülümüz laboratuvarında yapılacak ve ödemede bu analiz sonuçları esas alınacaktır. Fabrikamıza gelen Motorin tankerlerinin kapaklarındaki mühürler kontrol edildikten sonra kapak veya ventiller açılarak numune alınacaktır. Alınan numunelerde kalitatif olarak su varlığına bakılacak, analiz sonucu su içermediği anlaşılan tankerler dolu ve boş olarak Fabrikamız kamyon kantarında tartılarak NET KG. üzerinden Fabrikamız Laboratuvarının vereceği Bağıl Yoğunluk sonucuna göre LİTREYE çevrilerek tesellüm edilecektir. Uygun evsafta olmayanlar bir tutanakla tespit edilerek tesellüm edilmeyecek ve istenilen evsafta getirilmek üzere Firmaya iade edilecektir. Firma temsilcisinin imzadan imtina etmesi halinde bu durum bir tutanakla tespit edilerek imza altına alınacaktır.
2.2. Fabrikamız tanklarına boşaltma Pompayla yapılacaktır. Bu amaçla en az 30 metrelik hortum bulundurma zorunluluğu vardır.
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2.3. 12 Nisan 2006 Tarih ve 26137 sayılı yasa gereği Petrol Piyasasında pazarlanacak ve alınacak akaryakıta ULUSAL MARKER uygulaması yaptırılacaktır.
3. TESLİM MÜDDETİ VE TESLİMAT:
3.1. Söz konusu Motorin, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (on) gün içerisinde tek partide teslim edilecektir. Teslimatın zamanında yapılmamasından dolayı Teşekkülümüz, uğrayacağı zarar ve ziyanı Firmadan talep ve tahsile yetkili olacak ve teslim programında aksaklık olması halinde süre uzatımı ve ceza maddesi uygulamasında Teşekkülümüz serbest olacaktır.
3.2. İşi yüklenen firma söz konusu Motorini "Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğe (ADR)” uygun olarak bütün yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir.
3.3. Firma vasıtaları resmi tatil günleri hariç, mesai saatleri içerisinde tahliye ve tesellüm edilecektir. Malın teslimatı için Belediye veya sair kurum ve kuruluşlara ödenecek her türlü harç ve giderler Firmaya ait olacaktır.
3.4. Motorin alımlarında EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurumu)'nun 03.11.2014 Tarih ve 5291 no’lu kurul kararı uygulanacaktır.
4. TANKERLERİN MÜHÜRLENMESİ:
4.1. Dolum yerinde tankerlerin gerekli görülen yerleri usulüne uygun olarak mühürlenecek ve bu mühürlerin teslimatın yapılacağı Teşekkülümüze kadar muhafazasından Firma sorumlu olacaktır.
5. SÜRE UZATIMI:
5.1. Yasal forsmajör halleri hariç, Teşekkülümüz teslimat programına göre teslim edilmeyen mal bedelinin % 05 (Binde beş)' i nispetinde günlük cezai müeyyide uygulamak suretiyle, teslimat süresini uzatıp uzatmamakta serbesttir.
6. ÖDEME:
6.1. Motorinin teslimine müteakip laboratuvar analiz raporu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 1 1. Maddesine istinaden idare, Muayene ve Kabul Komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren Tesellüm Protokolü ekinde Teşekkülümüzce ödemesi yapılacaktır.
